**Instituto Politécnico Nacional**

**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**

|  |
| --- |
| “Practica Transmisión de un carácter UART“ |
| Equipo:  **García García Marcos Ricardo**  **Rodríguez Tarango Christopher Alberto**  **Zamorano Aparicio José Eduardo**  Grupo:  **3CM10** |
| Materia:  **Introducción a los Microcontroladores**  Profesor:  **Paz Rodríguez Héctor Manuel** |
|  |

Contenido

[Introducción 3](#_Toc413338487)

[Características del AT MEGA8535 3](#_Toc413338488)

[USART/UART 3](#_Toc413338489)

[Objetivo 4](#_Toc413338490)

[Material 4](#_Toc413338491)

[Desarrollo 4](#_Toc413338492)

[Código fuente 4](#_Toc413338493)

[Conclusión 5](#_Toc413338494)

# Introducción

El ATMEGA8535 es un microcontrolador de 8 bits basado en la arquitectura RISC, el núcleo AVR combina un gran conjunto de instrucciones con 32 registros de propósito general. Los 32 registros están directamente conectados con la unidad aritmética-lógica (ALU), permitiendo que dos registros sean accesados en una sola instrucción ejecutada en un ciclo de reloj. Esta arquitectura permite que el microcontrolador sea más de diez veces más rápido que los microcontroladores tradicionales (microcontroladores CISC). En la siguiente imagen se muestra el microcontrolador ATMEGA8535.



## Características del AT MEGA8535

* 8K bytes de memoria flash programable
* Memoria SRAM interna de 512 bytes
* 512 bytes en EEPROM
* USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter).
* 32 líneas de entrada/salida de propósito general. Repartidas en 4puertos de 8 bits cada uno.
* Temporizadores/contadores con modo de comparación entre ellos.
* 8 conversores analógico digital de 10 bits de resolución.
* Interrupciones internas y externas.
* Un puerto serie SPI.
* Se le llama binarios, llamados así porque el conteo se realiza en códigos binarios. Los contadores son circuitos lógicos secuenciales que llevan la cuenta de una serie de pulsos de entrada de los retardos.

## USART/UART

USART/UART UART son las siglas de "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" (en español, Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). Éste controla lospuertos y dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo.

Las funciones principales de chip UART son de manejar las interrupciones de los dispositivos conectados al puerto serie y de convertir los datos en formato paralelo, transmitidos al bus de sistema, a datos en formato serie, para que puedan ser transmitidos a través de los puertos y viceversa. El controlador del UART es el componente clave del subsistema de comunicaciones series de una computadora. El UART toma bytes de datos y transmite los bits individuales de forma secuencial. En el destino, un segundo UART reensambla los bits en bytes completos. La transmisión serie de la información digital (bits) a través de un cable único u otros medios es mucho más efectiva en cuanto a costo que la transmisión en paralelo a través de múltiples cables. Se utiliza un UART para convertir la información transmitida entre su forma secuencial y paralela en cada terminal de enlace. Cada UART contiene un registro de desplazamiento que es el método fundamental de conversión entre las forma serie y paralelo.

# Objetivo

Realizar un programa en ensamblador que escriba un carácter en la hyperterminal desde el teclado y sea transmitido a la tarjeta mediante el puerto serial.

# Material

* Tarjeta Pazuino.
* Computadora personal.

# Desarrollo

## Código fuente

; TRANSMISION DE UN CARACTER

.include "m8535def.inc"

.cseg

.org $0

rjmp INICIO

INICIO: LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, 77

OUT UBRRL, R16

SBI UCSRB, TXEN ;TRANSMICIÓN

LDI R16, $41 ;;;VALOR DE CARACTER 'A'

DATO:

OUT UDR, R16 ;;;SE TRANSMITE CARACTER 'A'

LOOP:

SBIS UCSRA, UDRE ;;SE ESPERA EL FIN DE TRANSMICIÓN DEL CARACTER

RJMP LOOP

DELAY:

DEC R20

BRNE DELAY

DEC R21

BRNE DELAY

DEC R22

BRNE DELAY

RJMP INICIO

# Conclusión

Utilizamos el UART en modo de transmisión para poder ver una cadena por medio de la hyperterminal y nos ayudamos con el carácter $ para el final de la cadena así mismo el MAX232 nos ayuda para el envio de bits a la computadora y al microcontrolador.